# Espace câblage Industriel

# Seconde professionnelle métiers des transitions numérique et énergétique (TNE)

# Premières et Terminales Bac Pro MELEC

Une image contenant texte, intérieur, machine, distributeur automatique

Description générée automatiquement

6

Armoire de confinement, utilisée par les élèves de premières et terminales. Cette armoire permet de réaliser des essais de câblage sous des tensions dangereuses de 230 ou 400 Volts. Elle permet d’éviter les dangers liés à des projections d’arcs électriques existants lors de courts-circuits pouvant avoir lieu en cas d’erreurs de câblage des élèves. Platine de câblage et moteur étant derrière un plexiglass. Les essais se font également avec les E.P.I ( Equipements de Protection Individuel) qui permettent d’introduire le chapitre sur les dangers du courant électrique, le moyen de s’en protéger et l’habilitation électrique.